{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["发光字"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"发光字","index":0,"n_rows":6,"n_cols":7,"rows_kept":6,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[3,0,5,0],[3,1,5,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["枝江酒业店招（铝塑板发光字）制作标准"]
["类别","规格","制作要求","材质","用途","单位","报价(元)"]
[]
["铝塑板LED店招","以具体尺寸为准","1、不锈围边平面发光字：面板为天瑞进口3mm透光亚克力；边条（外壳）为不锈钢,侧面80mm厚；底板为PVC板；光源为瑞普森2835防水LED光源（每平方≥70组）；电线为2.5平方多股软铜；时间控制器为正泰220V，变压器为荣昌谷DC12V","LED发光字","用于招牌文字制作","元/㎡"]
[null,null,"2、骨架+铝塑板：60*40*1.5mm以上厚镀锌方管焊接，防锈处理；底板为雅泰牌4mm厚18丝绿色铝塑板（CMYK：75 10 40 0）；安装要求铝塑板接缝平整吻合，牢固洁净；所有胶粘连接部分需使用结构胶；店招整体质保三年，牢固性保证四年。","铝塑板","用于招牌面板、底板封底、侧面及包柱制作","元/㎡"]
[null,null,"3、防水：0.6mm厚彩钢瓦安装，面层做SBS防水处理","彩钢瓦、SBS防水处理","用于招牌上面顶上防水","元/㎡"]